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第一部分 比选邀请函
正定县2026年小型农田水利工程维修养护项目建设单位为正定县农业农村局，现对本项目供货维修主体进行比选，并邀请合格的单位参与报价。
一、资格要求：
1) 参加本项目比选的供货维修主体，须具备有效的营业执照副本,税务登记证副本,组织机构代码证副本(已执行“多证合一"的比选申请人可提供新版营业执照副本)；
2)具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力；
3）比选申请人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；
4）比选申请人提供财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；
5)本次比选不接受联合体参加。
二、比选材料
（1）报价单； 
（2）公司资格证明文件；（营业执照、资质证书、开户许可证）；
（3）信用查询；（是否被信用中国列入严重失信主体、经营异常名录、失信被执行人、政府采购严重违法失信行为、重大税收违法失信主体）
（4）提供财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；
（5）比选单位认为需要提供的其他资料。

比选人： 正定县农业农村局（单位公章）
2026年8月18日

第2部分  比选须知前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	比选人名称
	 正定县农业农村局

	2
	比选申请人的资质要求
	参加本项目比选的供货维修主体，具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力

	3
	是否允许联合体报价
	不允许

	4
	项目内容
	更新整体式出水口66个，更新直接式出水口355个，更换出水口配件467套，更新出水口保护装置217个，更换井圈5个、水泥井盖14个，铁质井盖10个，更新输水管道291米，三通1个，喷灌伸缩式喷杆及喷头43套，智能灌溉控制系统更换主控制器3台、变频器3台、软起动器5台、玻璃钢外箱3个；压力表2块；大口径低功耗控制端58个，摄像头1个；室外控制柜1个；16个30M数据流量卡续费36个月；水电双计量智能井柜1套。

	5
	实施方式
	整体式出水口、直接式出口、出水口配件、出水口保护装置、井圈井盖、管材管件由比选确定的中标单位直接供货，各乡镇负责接收并分发到各项目村，安排项目村有序组织农户对需维修的出水口、配件、井圈井盖进行更换或安装；喷灌伸缩式喷杆及喷头、智能灌溉控制系统的设备及组件由中标准单位负责更新和调试。

	6
	比选申请人
应提交的
商务文件
	（1）报价单；
（2）公司资格证明文件（营业执照、资质证书、开户许可证）；
（3）信用查询；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加政府项目活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；
（5）比选单位认为需要提供的其他资料。

	7
	报价方式
	全费用总价

	8
	最高限价
	200475元

	9
	供货维修服务内容
	生产、运输、供货维修、开具供货发票、质保1年等。

	10
	是否允许比选申请人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	否

	11
	服务期限
	签订合同次日至2026年12月20日前完成，从完成次日起一年内为质保期。

	12
	比选响应文件提交时间
	比选通知书发出至2026年8月21日17：30前

	13
	比选地点
	正定新区行政审批服务中心大楼C区809室







第三部分 比选响应文件格式
封面格式

正定县2026年小型农田水利工程维修养护项目

供货维修主体



比选申请书







报价人名称：                                 （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章） 
日      期 ：                                        

   
1、 报价单格式：
造价咨询费报价单
致：正定县农业农村局
我公司已仔细研究了正定县2026年小型农田水利工程维修养护项目供货维修的具体情况，根据本公司的实际情况，该项目供货维修总报价为          元。
	序号
	供货维修名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额(元)

	
	小型农田水利工程维修养护项目合计
	
	
	
	
	

	一
	灌溉排水与节水措施
	
	
	
	
	

	1
	购置出水口
	
	
	
	
	

	⑴
	整体式出水口购置
	1.整体式出水口
2.整体式出水口为钢管焊接出水口，高度980mm，由φ125mm、φ114mm、φ140mm，壁厚为4mm三种钢管焊接而成，配套有丝杠、压盖和胶垫等配件。上部帽子管径140mm，高度155mm（含顶端螺丝5mm），出水嘴管径125mm，长度150mm，管口端带凹槽，凹槽距出水端10mm，深度0.5mm，宽度3cm。中间立杆管径为114mm，高度700mm，下部根据实际需要为三通或弯头，横向管管径125mm，若为三通，则宽度为380mm，若为弯头，则宽度为247mm。
	个
	66
	
	

	⑵
	直接式出水口购置
	[bookmark: _GoBack]1.直接式出水口
2.直接式出水口为钢管焊接出水口，高度500mm，由φ125mm、φ114mm、φ140mm，壁厚为4mm三种钢管焊接而成，配套有丝杠、压盖和胶垫等配件。上部帽子管径140mm，高度155mm（含顶端螺丝5mm），出水嘴管径125mm，长度150mm，管口端带凹槽，凹槽距出水端10mm，深度0.5mm，宽度3cm。中间立杆管径为114mm，高度265mm，下部套接管管径125cm，高度80mm。
	个
	355
	
	

	2
	出水口全套配件购置
	1.出水口全套配件
2.包括丝杠、压盖、胶垫、锣丝及铁垫
	套
	467
	
	

	3
	出水口保护装置购置
	1.出水口保护装置
2.出水口保护装置，为圆管形水泥预制件，外径38cm，壁厚4cm，高度30cm，在出水口出水一侧锯开缺口。安装时缺口朝上将其套在钢管出水口周边，中间空余部分用C20混凝土将圆管内部筑实。
	个
	217
	
	

	4
	井圈购置
	1.井圈
2.内径100cm、壁厚8cm、高度50cm的辗轧工艺水泥预制管
	个
	5
	
	

	5
	水泥井盖购置
	2.水泥井盖为直径116cm、厚度6cm水泥预制圆形盖板，混凝土强度等级C25，配筋为φ8@100单层配筋。
	个
	14
	
	

	6
	铁质井盖购置
	1.铁质井盖
2.铁质井盖为采用5mm厚普通碳钢板制作，直径60cm，带合页、锁子。
	个
	10
	
	

	7
	管材购置
	1.管材
2.管径125mmPP管，壁厚3.9mm，工作压力0.4MPa。
	m
	291
	
	

	8
	管件购置
	1.管件
2.三通为管径125mm，PP材质，工作压力0.4MPa。
	个
	1
	
	

	9
	维修2022年西平乐乡高标准农田建设项目喷灌
	　
	　
	　
	
	

	⑴
	更换伸缩式喷杆和旋转式喷头
	1.拆除及安装费
2.包含挖土方及土方回填
	套
	43
	
	

	
	伸缩式喷杆和旋转式喷头
	1.材料费
2.规格：XDL-5-8KG
	套
	43
	
	

	10
	维修2022年西平乐乡高标准农田建设项目智能灌溉控制系统
	
	
	
	
	

	⑴
	更换主控制器
	1.拆除及安装费
	台
	3
	
	

	
	主控制器（YW-C1000）
	1.材料费
	台
	3
	
	

	⑵
	更换变频器
	1.安装费
	台
	2
	
	

	
	变频器（ZYV-660S-30KW）
	1.材料费
	台
	2
	
	

	⑶
	更换变频器
	1.拆除及安装费
	台
	1
	
	

	
	变频器（ZYV-660S-37KW）
	1.材料费
	台
	1
	
	

	⑷
	更换软起动器
	1.安装费
	台
	4
	
	

	
	软起动器（ZYR6-Z-22）
	1.材料费
	台
	4
	
	

	
	更换玻璃钢箱体及软起动器
	1.拆除箱体、箱体及软起器安装费
	台
	1
	
	

	
	玻璃钢箱体及软起动器（ZYR6-Z-22）
	1.材料费
	台
	1
	
	

	⑸
	更换玻璃钢外箱
	1.拆除及安装费
	套
	2
	
	

	
	玻璃钢外箱 （800*800*1600mm）
	1.材料费
	套
	2
	
	

	⑹
	更换压力表
	1.安装费
	块
	2
	
	

	
	压力表（远传0-1Mpa）
	1.材料费
	块
	2
	
	

	⑺
	更换大口径低功耗控制端
	1.拆除及安装费
	个
	58
	
	

	
	大口径低功耗控制端（YW-Q992A）
	1.材料费
	个
	58
	
	

	⑻
	更换摄像头
	1.拆除及安装费
	台
	1
	
	

	
	摄像头（YW-YY9）
	1.材料费
	台
	1
	
	

	⑼
	16个流量卡续费36个月30M数据流量卡
	1.流量费
	项
	1
	
	

	⑽
	更换水电双计量智能井柜（ZYR6-Z-22）
	1.拆除及安装费
	套
	1
	
	

	
	水电双计量智能井柜
	1.材料费
	套
	1
	
	

	⑾
	更换室外防雨小柜体
	1.拆除及安装费
	套
	1
	
	

	
	更换室外防雨小柜体（YW-500N）
	1.材料费
	套
	1
	
	


1、供货样品经采购方检查符合实地需求，方可用于本项目。如采购方按乡村要求需增减供货和维修，其单价不变，金额及总价相应调整。
2、完成时间：2026年12月20日前完成供货。
3、质保：完成次日起一年内为质保期。质保期内出现任何质量问题，供货维修方在接到通知48小时内，负责免费维修或更换到位。如供货维修方未能按期修复，项目乡村可自行修复，其费用及由此造的全部损失由供货维修方负责。
4、服务地点：曲阳桥镇、南楼乡、西平乐乡、南岗镇、新安镇、新城铺镇等6个乡镇23个项目村
5、付款条件：完成后一次性支付。

供货单位：            （盖章）
法定代表人：            （签字或盖章）
联系人：            
联系人电话：            
日期：2026年8月   日
二、资格证明文件：格式自拟
三、信用查询：格式自拟
四、承诺函：格式自拟
1.提供财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；
2、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函：
3、参加政府项目活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：
五、比选单位认为需要提供的其它说明和资料：格式自拟
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